別記様式18

連結送水管の概要表

|  |
| --- |
| 項目 |
| 方式 | [ ] 　乾式 　　[ ] 　湿式（ブースターポンプ　[ ] 　有　　[ ] 　無） |
| 設計送水圧力（1.6ＭＰａ以下） | 　　　　　ＭＰａ（ブースターポンプ起動時　　　　　ＭＰａ） |
| スプリンクラー設備設置状況 | [ ] 　全階設置　　[ ] 　一部設置（設置階　　　　　階）　　[ ] 　設置無し |
| 系統数等 | 　　　　系統（バイパス接続　[ ] 　有　　[ ] 　無） |
| [ ] 　連結送水管専用　　[ ] 　屋内消火栓設備兼用 |
| 送水口数 | 双口型　　　　　　基 |
| 放水口位置 | [ ] 　特別避難階段等の附室　　[ ] 　屋外階段　　[ ] 　屋内階段　　[ ] 　階段等付近 |
| 非常用ＥＬＶ | [ ] 　有　　[ ] 　無 |
| 放水口等設置数 | 階別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 単口形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 双口形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放水用具有無 | [ ] 有 | [ ] 有 | [ ] 有 | [ ] 有 | [ ] 有 | [ ] 有 | [ ] 有 | [ ] 有 | [ ] 有 | [ ] 有 | [ ] 有 | [ ] 有 | [ ] 有 | [ ] 有 | [ ] 有 |
| [ ] 無 | [ ] 無 | [ ] 無 | [ ] 無 | [ ] 無 | [ ] 無 | [ ] 無 | [ ] 無 | [ ] 無 | [ ] 無 | [ ] 無 | [ ] 無 | [ ] 無 | [ ] 無 | [ ] 無 |
| 逆止弁 | [ ]  有　[ ]  無 | 止水弁 | [ ]  有　[ ]  無 | 排水弁 | [ ]  有　[ ]  無 |
| 配　管　等 | 管 | [ ] 　JIS　Ｇ3442　　[ ] 　JIS　Ｇ3452　　[ ] 　JIS　Ｇ3454 Sch40[ ] 　JIS　Ｇ3459 Sch10　　[ ] 　その他（　　　　　） |
| 管継手 | フランジ | [ ] 　JIS　Ｂ2220　　[ ] 　JIS　Ｂ2239　　[ ] 　その他（　　　　　） |
| フランジ以外 | [ ] 　JIS　Ｂ2301　　[ ] 　JIS　Ｂ2311　　[ ] 　JIS　Ｂ2312　　[ ] 　その他（　　　　　） |
| 弁類 | [ ] 　JIS　　　　Ｋ　　[ ] 　JIS以外　　　　Ｋ |
| 防食措置 | [ ] 　ライニング管　　[ ] 　その他（　　　　　） |
| 主管内径 | [ ] 　全部100Ａ以上　　[ ] 　100Ａ未満有り（[ ] 　全部　[ ] 　一部） |
| 加圧送水装置 | 設置位置 | 　　　　　　階　　　　　　　　　　 | 圧力調整装置 | [ ] 　有　　[ ] 　無 |
| ポンプ電動機 | 吐出量　　　　Ｌ／min×全揚程　　　　ｍ×口径　　　　Ａ |
| 電圧　　　　　Ｖ　出力　　　　　ｋＷ |
| 非常電源 | [ ] 　非常電源専用受電設備　　[ ] 　自家発電設備　　[ ] 　蓄電池設備　[ ] 　燃料電池設備 |
| 配線 | 非常電源回路：[ ] 　耐火電線　　[ ] 　電線管埋設　　[ ] 　その他（　　　　　） |
| 操作回路：[ ] 　耐熱電線　　[ ] 　電線管埋設　　[ ] 　電線管露出　[ ] 　その他（　　　　　） |
| 中間水槽等 | 中間水槽容量　　　　　㎥　　送水口　　　　　個　　放水口　　　　　個 |
| 起動装置位置 | [ ] 　防災センター等　　[ ] 　送水口直近　　[ ] 　その他（　　　　　） |
| 連絡装置等 | [ ] 　送水口直近　　[ ] 　防災センター等　　[ ] 　ブースターポンプ室 |
| その他 |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　項目中、□欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。